关于落实《三亚市贯彻落实海南省第三生态

环境保护督察组督察报告整改方案》

第109项措施整改完成情况公示表

|  |  |
| --- | --- |
| 整改措施 | 督察组报告整改方案第109项措施 |
| 整改牵头单位 | 三亚市住房和城乡建设局 |
| 整改时限 | 2024年12月底 |
| 联系人及联系电话 | 三亚市市政维护应急中心：32990016 |
| 整改完成情况 | 已完成整改 |
| 验收意见 | 同意验收 |
| 工作成效 | 一、三亚市鹿回头及红沙南片区排水管网提质增效工程项目于2022年10月27日开工，2024年10月30日完工。累计完成鹿回头水质净化厂服务片区雨污水管网清淤及CCTV视频检测总长22公里，已采用紫外线光固化修复、树脂点状修复等非开挖修复工艺，完成了污水管网破损、渗漏等缺陷问题。  二、2024年12月鹿回头水质净化厂总处理量为185243吨，最高日处理量为8693吨，最低日处理量为3327吨，平均日处理量为5976吨。进水BOD浓度平均为74毫克/升，完成了鹿回头厂污水生化需氧量平均进水浓度提高至67毫克/升的整改目标。 |